**Указатель сокращений**

АЗ – аварийная защита

АППУ – атомная паропроизводящая установка

АЭС – атомная электростанция

ЖВЗ – железо-водная защита

ИМ – исполнительный механизм

КГ – компенсирующая группа

КПД – коэффициент полезного действия

КТП – критический тепловой поток

КТП – критический тепловой поток

МОКС – от англ. MOX – Mixed Oxide fuel

ПАТЭС – плавучая атомная теплоэлектростанция

ПГ – парогенератор

ПДД – предельно допустимая доза

ПТУ – паротурбинная установка

ПЭБ – плавучий энергоблок

ПЭЛ – поглощающий элемент

РО – рабочий орган

РУ – реакторная установка

САОЗ – система аварийного охлаждения активной зоны

САР – система аварийного расхолаживания

СВП – стержень с выгорающим поглотителем

СУЗ – система управления и защиты

ТВС – тепловыделяющая сборка

ТВСМ – тепловыделяющая сборка с максимальным энерговыделением

ТВЭЛ – тепловыделяющий элемент

ТО – теплообменник

ТЭС – теплоэлектростанция

УСБ – управляющая система безопасности

ЦНПК – циркуляционный насос первого контура

ЯЭУ – ядерно-энергетическая установка